|  |  |
| --- | --- |
| logo | CÔNG TY TNHH MTV QUANG NAM PHÁT  Showroom 1: Số 608 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội  Showroom 2: 22 TT 16 - KĐT Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội  Nhà máy: Cụm CN Metro Hà Cầu ,Hà Đông , Hà Nội  Tel: 0962 947 751  Website: https://quangdoorvietnam.vn/ Email: quangdoorvietnam.vn/ |

**BÁO GIÁ CỬA CUỐN CÓT QUANGDOOR**

*Hà Nội, Ngày 20 Tháng 7 Năm 2022*

*Kính gửi: Quý khách hàng*

Lời đầu công ty tiên xin chân thành cám ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm cửa cuốn công ty chúng tôi. Và xin được gửi bảng báo giá chi tiết các sản phẩm đến quý khách hàng như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã SP | Quy Cách Sản Phẩm | ĐVT | Đơn Giá |
| 1 | SERI 1 | Vật liệu thân cửa: Tôn mạ màu cao cấp | M2 | 750,000 |
| Độ dày thân cửa: 0.6mm (+- 5%) |
| Màu sắc: Xanh ngọc, vàng kem, ghi sáng |
| Công nghệ: Sơn bóng, phủ polyester chống phai màu |
| 2 | SERI 2 | Vật liệu thân cửa: Tôn mạ màu cao cấp | M2 | 700,000 |
| Độ dày thân cửa: 0.55mm (+- 5%) |
| Màu sắc: Xanh ngọc, vàng kem, ghi sáng |
| Công nghệ: Sơn bóng, phủ polyester chống phai màu |
| 3 | SERI 3 | Vật liệu thân cửa: Tôn mạ màu cao cấp | M2 | 650,000 |
| Độ dày thân cửa: 0.5mm (+- 5%) |
| Màu sắc: Xanh ngọc, vàng kem, ghi sáng |
| Công nghệ: Sơn bóng, phủ polyester chống phai màu |
| **Lựa Chọn Thêm** | | | | |
| 4 |  | Khóa ngang tiện lợi | Bộ | 450,000 |
| 5 |  | Ray U60 Thường | MD | 210,000 |
| 6 |  | Ray hộp có ionx U96 | MD | 250,000 |
| 7 |  | Ray hộp thường U96 | MD | 220,000 |
| 8 |  | Trục mạ kẽm + bát G phi 114 dày 1.9mm | MD | 320,000 |

Ghi chú:

+ Giá sẽ thay đổi tùy thuộc vào bản vẽ thiết kế của từng công trình.

+ Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội.

+ Bảng báo giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

+ Báo giá lắp đặt cửa cuốn cót hoàn thiện = Diện tích cửa x giá thành 1m2 + Đơn giá phụ kiện + Nhân công lắp đặt.

+ Bảng giá dao động lên xuống tùy vào mức giá chung trên thị trường.

+ Công ty chỉ bảo hành sản phẩm do lỗi sản xuất như kêu nổ, bong tróc sơn do lỗi kỹ thuât sơn. Không bảo hành cửa cong móc, móp méo do lắp đặt sai kỹ thuật.

+ Khuyến cáo: công ty chỉ bảo hành cho những sản phẩm chính hãng và đồng bộ, có tem dán bảo hành còn giá trị. Không bảo hành cho những linh kiện, phụ kiện không chính hãng.

+ Bảo hành cho sơn trên thân cửa: 60 tháng.